PT 200 mikrochip leolvasó használati utasítása



A leolvasó 3 db AA elemmel működik.

Győződjön meg róla, hogy az elemek jól illeszkednek.

1. Kijelző



1. Elem
2. Dátum
3. Idő
4. Adatok
5. Szkennelési mód
6. Működés
7. Nyomja meg a SCAN gombot és a következő jelenik meg a kijelzőn:



1. Ha nem olvas le adatot a készülék, akkor kiírja: NO TAG és a következő jelenik meg a kijelzőn és a beprogramozott idő múlva kikapcsol a készülék:



Nyomja meg a SCAN gombot ismét és a leolvasó újra működésre kész állapotba kerül.

1. Leolvasás után az információ megjelenik a kijelzőn.



Nyomja meg ismét a SCAN gombot és akkor következő adat leolvasása történhet meg.

1. Menü
2. A menüben a „←”gomb megnyomásával léphet be.
3. A „←” gomb megnyomásával léptethet a menüben. Az adott menüpontba való belépéshez nyomja meg a „→” gombot. Nyomja meg a SCAN gombot, ha az előző menühöz akar visszalépni.
4. Menü leírása
5. RECORD LIST

Nyomja meg a „←” vagy a „→” gombot a rekordok ellenőrzésére

1. OPTIONS
* Languague (Nyelv )

= angol

= francia

=német

= spanyol

= portugál

= holland

= dán

* SCAN MODE

= TTF

= HITAGS

* Date & Time (dátum és idő)

„→” nyíllal lehet lépegetni a nap, hónap, év, óra, perc, másodperc beállításához és a „←” megnyomásával növelhetem az értéket. Beállítás után a SCAN gomb megnyomásával lehet az adatokat rögzíteni és kilépni.

* BEEP MODE

Belépés a „→” gomb megnyomásával és a „←” gomb megnyomásával választható az ON vagy OFF (BEEP bekapcsolása vagy kikapcsolása). Mentés és kilépés a „→” gomb megnyomásával.

* DOUBLE READ (kétszeres leolvasás)

Belépés a „→” gomb megnyomásával. „←” gomb megnyomásával választható YES vagy NO. A „→” gomb megnyomásával mentés és kilépés.

* OUTPUT (kimenet)

 Belépés a „→” gomb megnyomásával. A „←” gomb megnyomásával választható OFF vagy ON. A „→” gomb megnyomásával mentés és kilépés.

* POWER MODE (kikapcsolási idő)

Belépés a „→” gomb megnyomásával. A „←” gomb nyomogatásával lehet növelni a kikapcsolási időt 01 és 05 perc között. . A „→” gomb megnyomásával mentés és kilépés.

* CLEAR ALL RECORDS (összes adat törlése)

Belépés a „→” gomb megnyomásával. Ha minden adatot törölni akar, akkor nyomja meg a „→” gombot. Ha nem akarja törölni az adatokat, akkor nyomja meg a SCAN gombot.

* FIRMWARE UPDATE (program aktualizálása

Belépés a „→” gomb megnyomásával. Leolvasható a program aktuális verzió száma. Nyomja meg a SCAN gombot és a készülék kikapcsol.

1. DEVICE INFO

A kijelző a készülék adatait mutatja. Scan gomb megnyomásával visszalép a menübe.

A leolvasó USD 2.0 csatlakozási lehetőséget biztosít a számítógéphez. A számítógépre való letöltéshez szükséges programot a következő elérhetőségről lehet letölteni:

A [www.4vet.hu](http://www.4vet.hu) honlapról letölthető. https://www.4vet.hu/termek-reszletei/microchip-leolvaso-usb

Adattárolási kapacitás: 32 kB (kb. 1000 adat)

Müködési frekvencia: 134,2 kHz ISO 11784/5 FDX-B, ID64

Adatkapcsolat: kábeles USB 2.0

Leolvasási távolság: 5 – 8 cm

Standby állapot: 7 nap

Folyamatos működési idő: 12 óra

Hőmérsékleti tartomány (működés alatt): -20°C és 50°C között

Tárolási hőmérséklet: -20°C és 65°C között

Páratartalom: 5% és 90% között

Magyarországon forgalmazza: 4 SZS Kft

 1194. Budapest, Kócsag u. 17.

 [www.4vet.hu](http://www.4vet.hu) e-mail: info@4vet.hu

 tel.: +36 30 870 5818 +36 30 203 5714